**Программа испытания (стажировки) для водителя автомобиля**

**Пояснительная записка**

В соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 29.07.2020 № 264 работники, принимаемые на работу в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ непосредственно связанную с управлением транспортным средством (далее - водители), в целях проверки соответствия поручаемой работе допускаются к самостоятельной работе, связанной с управлением транспортными средствами, после прохождения в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испытания в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации.

Испытание осуществляется без выезда и с выездом на дороги общего пользования.

Испытание водителей проводится на транспортном(ых) средстве(ах) того типа и модели, на том(тех) маршруте(ах) (при их наличии), на котором(ых) он будет в дальнейшем самостоятельно работать.

Испытание водителей проводится под руководством водителя-наставника. Водитель-наставник назначается из водителей, в том числе привлекаемых работодателем:

* не совершивших за последний год работы дорожно-транспортных происшествий по своей вине;
* имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе транспортных средств не менее трех лет (при испытании на легковом такси или грузовом автомобиле);
* имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе транспортных средств не менее пяти лет (при испытании на автобусе, трамвае или троллейбусе).

Информация о проведенных испытаниях содержится в листах испытаний.

Лист испытаний содержит следующие сведения: номер листа испытаний;

* фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя;
* сведения о транспортном средстве: тип, марка, модель транспортного средства;
* фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя-наставника;
* дата и время прохождения, испытательный период;
* заключение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью, о допуске (недопуске) водителя к самостоятельной работе.

**Программа проведения испытания (стажировки)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование раздела** | **Время проведения** |
| 1. | Издание приказа о назначении ответственного руководителя (специалиста) за проведение испытания (стажировки) | До начала проведения |
| 2. | Тип и марка, маршрут, на которых водитель будет в дальнейшем самостоятельно работать.  Ознакомление с маршрутом, местом хранения автомобиля.  Ознакомление с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работы по охране труда, условиями труда в своем структурном подразделении. | 1 смена |
| 3. | Специфические особенности работы водителя в данном структурном подразделении. Характерные причины несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий. Опасные и вредные производственные факторы, оказывающие воздействие на водителя во время работы. Неблагоприятное и опасное воздействие производственных факторов на организм человека. Средства индивидуальной защиты. | 1 смена |
| 4. | Изучение нормативной, технической и эксплуатационной документации | 4 смены |
| 4.1. | В объеме, необходимом для выполнения работ на автомобиле, требования:  1. Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н.  2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения".  3. Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н.  4. Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н |
| 4.2. | Назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей.  Правила дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей.  Причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля.  Порядок проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках.  Правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин.  Правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта.  Правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов. |
| 4.3. | Влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля.  Способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий.  Устройство спутниковых систем навигации.  Правила подачи транспорта под посадку и высадку пассажиров. Порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.  Правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля. |
| 5. | Требования к организации рабочей зоны и местам подхода. Производственная санитария. | 0,5 смены |
| 6. | Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, приспособлениям, которые будут применяться во время работы. | 0,5 смены |
| 7. | Основные требования по электробезопасности при эксплуатации автомобиля. Инструктаж и присвоение работнику соответствующей группы по электробезопасности. | 0,5 смены |
| 8. | Требования безопасности при нахождении и выполнении работ в гараже. Знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты в опасных зонах проведения работ. Правила перемещения в помещениях, коридорах, на лестничных маршах, а также складах и территориях организации. Порядок пользования установленными проходами. | 1 смена |
| 9. | Требования безопасности при выполнении работником своих обязанностей. | 0,5 смены |
| 10. | Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме». | 2 смены |
| 10.1. | Первичные средства пожаротушения. Виды средств пожаротушения используемых на объекте. Правила пользования. |
| 10.2. | Тренировка по эвакуации работников из помещений в случае пожара. Порядок эвакуации. Схема эвакуации. Сигналы оповещения |
| 11. | Ознакомление с правилами по оказанию первой помощи пострадавшим. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 1 смена |
| 12. | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении основных производственных операций, безопасные методы и приемы их выполнения:  1. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.  2. Подготовка рабочего места к началу рабочего дня.  3. Проверка состояния рабочего места, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения, аптечки первой помощи, оборудования и инструмента, приспособлений, соответствия их требованиям безопасности.  4. Проверка технического состояния автомобиля и прием автомобиля перед выездом на линию.  5. Заправка автомобиля топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью.  6. Подача автомобиля под погрузку и разгрузку грузов и контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля.  7. Управление грузовым автомобилем. Транспортировка грузов.  8. Устранение возникших во время работы на линии мелких неисправностей.  9. Работа с инструментом и приспособлениями.  10. Отработка практических навыков на площадке без выезда на дороги общего пользования.  11. Отработка практических навыков с выездом на дороги общего пользования.  12. Вождение автомобиля без пассажиров.  13. Вождение автомобиля с пассажирами.  14. Сдача автомобиля и постановка его на отведенное место по возвращении в автохозяйство.  15. Оформление путевых документов.  16. Уборка рабочего места по окончании работы | 7 смен |
| 13 | Оценка результатов прохождения испытания (стажировки). Запись результатов прохождения испытания (стажировки). | После окончания испытания (стажировки) |
| **Итого** | | **19 смен** |